* Punto di montaggio

Selezionare il punto di montaggio dove memorizzare il file ZIP.

* Salva file ZIP su SDCARD..

Controllare per salvare il file ZIP nella SDCARD. Altrimenti verrà salvato nella memoria interna

* Permetti scrittura su SDCARD

Toccare per visualizzare la schermata di selezione per dare l'accesso e l'autorizzazione di scrittura alla SDCARD.

* Lista File

Mostra le directory e l'elenco dei file nella cartella selezionata.

* Nome file

Specificare il nome del file ZIP di destinazione.

* Aggiungi tempo/data del sync nel nome della cartella (the keyword will be replaced by the date e time in which the sync was performed)

%YEAR%, %MONTH%, %DAY% e %DAY-OF-YEAR% possono essere utilizzati come nomi di directory di destinazione. Le parole chiave vengono convertite nell'anno, nel mese e nel giorno in cui è iniziata la sincronizzazione.

* Livello compressione

Selezionare il livello di compressione ZIP. I livelli di compressione più forti sono i più lenti.

* Seleziona Metodo Encriptazione

Selezionare il metodo di crittografia per il file ZIP.

* Password e conferma password

Specificare la password di crittografia.

Nota: attualmente, quando ZIP è selezionato come target, SMBSync2 supporta solo la memorizzazione interna come master. I supporti USB, SMB e SD esterna non possono essere utilizzati come memoria master quando il target ZIP è selezionato come destinazione ZIP.

Informazioni dettagliate

<https://drive.google.com/file/d/0B77t0XpnNT7OYzZ0U01rR0VRMlk/view?usp=sharing>